|  |
| --- |
| **знаки пожарной безопасности** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | Направляющая стрелка под углом 45°Направление к месту нахождения пожарно-технической продукции | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | Огнетушитель | Пожарный кран |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарный водоисточник | Пожарный сухотрубный стояк | Пожарный гидрант | Направляющая стрелка Направление к месту нахождения пожарно-технической продукции | Пожарная лестница |  |
| **Запрещающие знаки** |
|  |  |  |  |  | http://service112.ru/sipb/course/img/sign/sign48.jpg | http://service112.ru/sipb/course/img/sign/sign52.jpg |
| Запрещается курить | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Проход запрещен | Запрещается тушить водой | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | Посторонним вход запрещен | Не включать! |
| **Предупреждающие знаки** |
|  |  | http://service112.ru/sipb/course/img/sign/sign69.jpg |  |  | http://service112.ru/sipb/course/img/sign/sign74.jpg | http://service112.ru/sipb/course/img/sign/sign91.jpg |
| Пожароопасно: легковоспламе-няющиеся вещества | Взрывоопасно | Опасно.Ядовитые вещества | Внимание.Опасность (прочие опасности) | Пожароопасно: окислитель | Опасность поражения электрическим током | Осторожно.Горячая поверхность |
| **эвакуационные знаки** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дверь эвакуационного выхода- Выход здесь (правосторонний) | Выход здесь (левосторонний) | Для открывания сдвинуть | Направление к эвакуационному выходу направо | Направление к эвакуационному выходу налево | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз |
|  |  |  | http://service112.ru/sipb/course/img/sign/sign15.jpg | http://service112.ru/sipb/course/img/sign/sign16.jpg |  |  |
| Открывать движением от себя | Открывать движением на себя | Для доступа вскрыть здесь (Разбей стекло) | Направляющая стрелка | Направляющая стрелка под углом 45° | Указатель запасного выхода | Направление к эвакуационному выходу направо вниз |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатель выхода | Эвакуационный (запасный) выход | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | Направление к эвакуационному выходу прямо | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) |