|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Безымянный | 141 | r001 | 124 |
| Боевая одежда пожарного (БОП) | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ) | Пожарный рукав - гибкий трубопровод, оборудованный рукавными соеди­нительными головками и предназначенный для подачи (забора) огнетушащих веществ на расстояние. | 1 Гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования огнетушащих веществ.2 Пожарные соединительные головкиРукава подразделяются на:всасывающие (напорно-всасывающие) и напорные. |
| l-palka (1) | 1fire-ladders | les3 | grv |
| Лестница - палка | Лестница - штурмовая | Лестница - трехколенная | Головка рукавная |
| vs125 рукавный водосборник | переход | разветвление jpg |  |
| Водосборник рукавный | Головка – переходник | Разветвление рукавное | Зажим рукавный |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Снаряжение, используемое с боевой одеждой пожарного |  | image020 |
| 3 | 4 |  |
| Каска пожарного | Пояс пожарный спасательный с карабином |  |
| 5 | 6 |  |
| Топор пожарный носимый с кобурой | Сапоги пожарного |  | Разветвление трехходовое |
| 11 | 10 |  | 1 — маховичок; 2 — сальниковое уплотнение; 3 — шпиндель; 4 —ручка; 5 — входной патрубок; 6 — та­рельчатый клапан; 7 — Выходной патрубок; 8 — фигурный корпус |
| Рукавицы (краги) пожарного | Средство индивидуальной защиты органов дыхания |  |