|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Безымянный | 141 | [r001](http://www.nevapogsnab.ru/cat.htm#ruk_gidro) | 124 |
| Боевая одежда пожарного (БОП) | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ) | Пожарный рукав - гибкий трубопровод, оборудованный рукавными соеди­нительными головками и предназначенный для подачи (забора) огнетушащих веществ на расстояние. | 1 Гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования огнетушащих веществ.  2 Пожарные соединительные головки  Рукава подразделяются на:  всасывающие (напорно-всасывающие) и напорные. |
| l-palka (1) | 1fire-ladders | les3 | grv |
| Лестница - палка | Лестница - штурмовая | Лестница - трехколенная | Головка рукавная |
| vs125 рукавный водосборник | переход | разветвление jpg |  |
| Водосборник рукавный | Головка – переходник | Разветвление рукавное | Зажим рукавный |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Снаряжение, используемое с боевой одеждой пожарного | |  | image020 |
| 3 | 4 |  |
| Каска пожарного | Пояс пожарный спасательный с карабином |  |
| 5 | 6 |  |
| Топор пожарный носимый с кобурой | Сапоги пожарного |  | Разветвление трехходовое |
| 11 | 10 |  | 1 — маховичок;  2 — сальниковое уплотнение;  3 — шпиндель;  4 —ручка;  5 — входной патрубок;  6 — та­рельчатый клапан;  7 — Выходной патрубок;  8 — фигурный корпус |
| Рукавицы (краги) пожарного | Средство индивидуальной защиты органов дыхания |  |